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	СЪЕМНОЕ ФУТЕРОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЯ ПРИВОДНЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ БАРАБАНОВ
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	Футеровочное покрытие представляет собой футеровочный комплект состоящий из съемных футеровочных пластин (рис.1), с нанесённым на неё резиновым слоем, и направляющих планок (рис.2).
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	Футерование поверхности барабана производится следующим образом: посредством дуговой сварки на поверхность барабана устанавливаются направляющие планки, затем в пазы направляющих планок устанавливаются съемные пластины (рис.3).
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	Отличительные особенности от других видов футеровочных покрытий: ( возможность замены футеровки без демонтажа барабана; ( при повреждении части футеровочного покрытия производится замена только поврежденных пластин, а не всего футеровочного покрытия; ( возможность футерования барабана не снимая его с оборудования, при условии его расположения в зоне, разрешенной для ведения сварочных работ. Основной отличительной особенностью от других производителей подобного футеровочного покрытия (Slide-Lag, Eisenhaus и др.) является возможность закрыть барабан любых размеров как по диаметру, так и по длине обечайки, а также с любой изношенной поверхностью (рис.3), в то время как иным производителям необходим дополнительно комплект односторонних планок, в результате применения которого часть поверхности обечайки барабана остаётся открытой (рис.4).
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