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        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                        АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405
                                                     ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                                     E-MAIL: 5147125@mail.ru   САЙТ: www.tk-rezinotehnika.ru
                                                     ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079  


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОВОРОТНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ПВХ

	Тип
	Материал
	Цвет
	Толщина (мм)
	Мин. Ø барабана (мм)
	Область применения

	B21
	Пропит. ПУ ткань
	Зеленый
	2.0
	30
	Камнеобработка и керамическое производство

	B31
	Пропит. ПУ ткань
	Зеленый
	3.5
	80
	Камнеобработка и керамическое производство

	F21
	ПВХ
	Белый
	2.6
	50
	Пищевая промышленность

	P6/BF*
	ПУ
	Белый
	1.3
	20
	Пищевая промышленность

	P8/A BF*
	ПУ
	Белый
	1.35
	20
	Пищевая промышленность

	R11
	Натур. ткань
	Белый
	1.4
	12
	Пищевая промышленность

	U12*
	ПВХ
	Зеленый
	1.8
	30
	Полиграфия, пластмассы

	U21
	ПВХ
	Зеленый
	2.6
	50
	Аэропорты и почтовые службы

	*Поставляется под заказ
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R1; наружный радиус ленты мм �
�
�
R2; внутренний радиус ленты мм�
�
�
Длина дуги ленты по наружной кромке мм�
�
�
Длина дуги ленты по внутренней кромке мм�
�
�
В; ширина ленты мм�
�
�
R3; радиус расположения центров отверстий мм�
�
�
�
�
�
N; количество отверстий) шт�
�
�
Угол поворота транспортера�
�
�
Тип материала ленты�
�
�
�
�
�
Отверстие с люверсом Ø мм�
�
�
Подшипниковый узел (эскиз)�
�
�
Направляющая по наружной кромке (эскиз)�
�
�
Другое (эскиз)�
�
�






 








